How to configure the DNS service at an host?

* O serviço DNS é configurado no ficheiro resolv.conf, localizado no diretório /etc/ do anfitrião tux em questão. A configuração é feita através de dois comandos, um que representa o nome do servidor DNS, e um com o respetivo endereço IP:
* search [netlab.fe.up.pt](http://netlab.fe.up.pt)
* nameserver 172.16.1.1

What packets are exchanged by DNS and what information is transported

- O host envia para o server um pacote com o hostname, esperando que seja retornado o seu endereço IP. O servidor responde com um pacote que contém o endereço IP do hostname em causa.